AUTOGUARD PAGER

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ  ΧΡΗΣΗΣ 

1.
Περιγραφή

Το Autoguard-P
AGER  είναι μια συσκευή η οποία μας ειδοποιεί με SMS ή με κλήση στο κινητό ή το σταθερό τηλέφωνό μας, εάν γίνει παραβίαση του αυτοκινήτου μας. Λειτουργεί σε συνεργασία με τον υπάρχοντα συναγερμό. 
Επίσης κάνοντας μια αναπάντητη κλήση με περισσότερα από 2 κτυπήματα στο PAGER, αυτό μας στέλνει SMS το οποίο αναφέρει την τάση της μπαταρίας του οχήματος. 
2.
Εγκατάσταση.
2.1
Τοποθέτηση κάρτας SIM  
Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM (χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο), τοποθετείστε τη στο GMC. Η κάρτα μπαίνει από σχισμή στο πλάι. Σπρώξτε τη μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Για να την αφαιρέσετε, πιέστε λίγο προς τα μέσα με ένα νόμισμα. Θα ακουστεί ένα κλικ και η κάρτα θα πεταχτεί έξω. 
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Για να λειτουργήσει η συσκευή χρειάζεται μια τάση τροφοδοσίας από 6 μέχρι 14 VDC. Η κατανάλωσή της είναι 30 mA σε ηρεμία και 200 mA όταν επικοινωνεί. Οι συνδέσεις περιγράφονται στο δίπλα σχήμα.
Τα  (+12) και (ΣΑΣΙ) είναι η τροφοδοσία της συσκευής και συνδέονται αντίστοιχα στο (+) της μπαταρίας και στο (-) της μπαταρίας ή το σασί του αυτοκινήτου.
Τα (ΣΕΙΡΗΝΑ) συνδέονται παράλληλα με την σειρήνα. Η πολικότητα δεν έχει σημασία. Όταν η τάση στα άκρα είναι 12 V για 1 δευτερόλεπτο,  θα ενεργοποιηθεί το PAGER και θα κάνει κλήση ή (και) θα στείλει μήνυμα.  
2.3
Τοποθέτηση κεραίας.

Βιδώστε το καλώδιο της κεραίας στο βύσμα και τοποθετήστε την κεραία σε κάποιο σημείο που να έχει καλή λήψη.

3. 
Προγραμματισμός

Η συσκευή παραδίδεται προ-προγραμματισμένη και το μόνο που χρειάζεται είναι να καταχωρηθούν τα νούμερα των τεσσάρων τηλεφώνων που θα ειδοποιούνται. Αυτό γίνεται στέλνοντας μηνύματα με τις κατάλληλες εντολές προγραμματισμού. Οποίος θέλει να ασχοληθεί ποιο πολύ με τον προγραμματισμό, τον προγραμματισμό από υπολογιστή και τις επιπλέον δυνατότητες της συσκευής μπορεί να μελετήσει τις οδηγίες χειρισμού του GMC 67.
Εντολές προγραμματισμού από SMS δέχεται η συσκευή όταν:

· Εάν δεν έχει καταχωρηθεί το νούμερο 1, δέχεται εντολές από όλα τα τηλέφωνα.

· Εάν έχει καταχωρηθεί το νούμερο 1, δέχεται εντολές μόνο από τα καταχωρημένα νούμερα.

Εάν προγραμματίζουμε από τηλέφωνο το οποίο δεν θα καταχωρηθεί, τότε η εντολή  #21*Χ…Χ# (που καταχωρεί το νούμερο 1) πρέπει να είναι στο τελευταίο SMS προγραμματισμού που θα στείλουμε.
3.1
Καταχώρηση αριθμών τηλεφώνων χρηστών

Η συσκευή παραδίδεται χωρίς το νούμερο 1 (master)  έτσι για να καταχωρήσουμε τους αριθμούς τηλεφώνων στέλνουμε από το τηλέφωνο  που θα γίνει (master) ένα η περισσότερα  μηνύματα όπως παρακάτω.

Καταχωρούμε το νούμερο 1  στέλνοντας π.χ. 

 #21*6979901111 #.   (Πρέπει να βάλουμε ένα κενό μετά το τελευταίο ψηφίο και πριν τη δίεση). 

Με τις παραμέτρους 22, 23, 24 καταχωρούμε τα νούμερα 2,3 και 4 αντίστοιχα.
Μπορούμε επίσης να καταχωρήσουμε και τα τέσσερα νούμερα με ένα μήνυμα στέλνοντας : 
#21*6979901111 #22*6979901122 #23*6979901133 #24*6979901144 # .
3.2
Ειδοποιήσεις χρηστών

Όταν ενεργοποιηθεί η είσοδος συναγερμού, τότε σε ποια τηλέφωνα θα γίνει αποστολή SMS και κλήση ρυθμίζεται από τις παραμέτρους 25, 26, 27 και 28 για τα νούμερα 1, 2, 3 και 4 αντίστοιχα.

Οι παράμετροι συντάσσονται ως εξής:

#25*SSSS CCCC#  
εάν το CCCC είναι 1111 τότε ο χρήστης θα δέχεται κλήση εάν είναι 0000 δεν θα δέχεται κλήση. Με τον ίδιο τρόπο το SSSS ρυθμίζει την αποστολή μηνύματος.
Δίνουμε παραδείγματα.

#25*1111 1111# 
Το νούμερο 1 θα λάβει SMS και κλήση. 

#26*1111 0000# 
Το νούμερο 2 θα λάβει SMS. 
#27*0000 1111# 
Το νούμερο 3 θα λάβει  κλήση.
#28*0000 0000# 
Το νούμερο 4 δεν λαμβάνει τίποτα.
Όλα αυτά μπορούμε να τα καταχωρήσουμε με ένα μήνυμα στέλνοντας :
#25*1111 1111#26*1111 0000#27*0000 1111#28*0000 0000#
3.3
Έλεγχος προγραμματισμού με SMS.

Στέλνοντας το μήνυμα ‘LIST 2’  λαμβάνουμε πίσω μια θα λάβουμε λίστα με τις παραμέτρους 20 έως 24  και τις τιμές που έχουν αυτές. Με το ‘LIST 3’   θα λάβουμε τις παραμέτρους 25 έως 30.
3.4
Περιγραφή μηνύματος. 
Η αναφορά (report) που στέλνει η συσκευή έχει την παρακάτω μορφή:

Γραμμή μηνύματος

Επεξήγηση

## ALARM 

ALARM
12.8V  ANT=020
Η μπαταρία που τροφοδοτεί την συσκευή έχει τάση 12.8V
ARMED ABCD

είναι οπλισμένες οι ομάδες  A και B (τοπική ειδοποίηση)
NORMAL

Κανονική λειτουργία (Όχι sleep)
4.
Εκκίνηση 
4.1
Εκκίνηση 

Αφού τοποθετήσουμε την SIM συνδέουμε την τροφοδοσία. Στο ξεκίνημα η συσκευή  διαβάζει τα νούμερα που είναι περασμένα στην SIM για θα τα αποθηκεύσει στην δική του μνήμη.

Αρχικά διαβάζει μόνο το G1, εάν το βρει το ίδιο νούμερο αποθηκευμένο στην μνήμη του συμπεραίνει ότι είναι επανεκκίνηση και δεν διαβάζει τα υπόλοιπα, διαφορετικά διαβάζει και αποθηκεύει όλα τα νούμερα G που υπάρχουν στην SIM, όταν τελείωση στέλνει με μήνυμα στο G1 αναφορά με τα νούμερα που έχει διαβάσει. Δηλαδή για να διαβάσει τις παραμέτρους G2, G4, G5 και G6 από τη SIM πρέπει να η SIM να έχει διαφορετικό G1 από αυτό που είναι αποθηκευμένο στην μνήμη της συσκευής.
4.2  Ενδείξεις LED.
Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία (που μπορεί να διαρκέσει μέχρι 2,5 λεπτά), η συσκευή είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.  Το LED1 αρχίζει να αναβοσβήνει δείχνοντας την ένταση του σήματος όπως παρακάτω: 
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	Καλό σήμα GSM.  
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	Χαμηλό σήμα GSM. 
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	Καθόλου σήμα GSM,


Όταν ενεργοποιηθεί η είσοδος το led, παραμένει αναμμένο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής μηνυμάτων και κλήσεων.

5. Προαιρετικές ρυθμίσεις
5.1
Έλεγχος τάσης τροφοδοσίας
Η τάση τροφοδοσίας θεωρείται αναλογική είσοδος και μπορεί να μας στείλει ειδοποίηση όταν είναι κάτω από τις κανονικές τιμές. Η  λειτουργία αυτή ρυθμίζεται  από την παράμετρο: #64*K L Z#
Η συσκευή ελέγχει συνεχώς την τάση τροφοδοσίας και όταν είναι κάτω από 11.5 volt μπορεί να στείλει μήνυμα με ειδοποίηση για χαμηλή μπαταρία όταν η τιμή του K είναι 0 για το Pager (ορίζει την ομάδα A που ανήκει ο έλεγχος τάσης). Εάν το K=4 δεν στέλνεται ειδοποίηση (default). Η ειδοποίηση θα σταλεί στα τηλεφωνά που δέχονται μηνύματα από συμβάντα της ομάδας που ορίσαμε με το Κ.
Επειδή η λειτουργία αυτή έχει φτιαχτεί για να ελέγχει την τροφοδοσία από μπαταρίες οχημάτων το μήνυμα δεν αποστέλλεται αμέσως μόλις διαπιστωθεί πτώση τάσης (για να μην στέλνει μήνυμα όταν λειτουργεί η μίζα) και το κείμενο που λαμβάνουμε είναι κάπως έτσι : 

όπου 10.8 είναι η τάση της μπαταρίας

#64*0 0 0# στέλνει μήνυμα. 

Η Default εντολή #64*4 0 0# δεν στέλνει μήνυμα.

5.2
Λειτουργία εισόδου

Η λειτουργία της εισόδου ρυθμίζεται με εντολή της μορφής:
#NN*XX T Z#  Όπου: 

NN  
αριθμός εντολής, αυτός είναι 07 για το Pager.

XX 
Είναι η λειτουργία της εισόδου. Παίρνει τιμές από 00 μέχρι 03 όπου:
00= είσοδος που δεν δίνει συμβάν. 

01= είσοδος που δίνει συμβάν όταν πάει από ‘0 volt’ ( ’12 volt’

02= είσοδος που δίνει συμβάν όταν πάει από ’12 volt’ ( ‘0 volt’

03= είσοδος που δίνει συμβάν όταν πάει από ‘0 volt’ ( ’12 volt’ ή από  ’12 volt’ ( ‘0 volt’
T 
Είναι ο χρόνος ανταπόκρισης. Παίρνει τιμές από 0 μέχρι 3, όπου: 
0=0.2 sec, 1=1 sec, 2=5 sec, 3=25 sec
Z 
Η τιμή για τα Pager πρέπει να είναι A.
Η Default εντολή είναι #07*01 1 A#
5.3 
Αλλαγή ονομασίας εισόδου

Για να αλλάξουμε την ονομασία της εισόδου δίνουμε εντολή της μορφής:
#NN*XXXXXXXXYYYYYYYY#   Όπου:

NN  
Ο αριθμός της εντολής που καθορίζει το port. Ο αριθμός αυτός είναι ο 37 για το Pager. 
XXXXXXXX 
Είναι η ονομασία όταν η είσοδος έχει 12 volt
YYYYYYYY 
Είναι η ονομασία όταν η είσοδος έχει  0 volt
Οι ονομασίες πρέπει να έχουνε πάντα 8 χαρακτήρες μαζί με τα κενά. Όταν είναι μικρότερες συμπληρώνουμε με κενά. 
Εάν ο πρώτος χαρακτήρας της κάθε ονομασίας είναι ‘.’ (τελεία), τότε η ονομασία αυτή δεν θα εμφανίζεται στην αναφορά με SMS.
Η Default εντολή είναι #37*ALARM   NO ALARM#
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